**Marché Public**

**DESCRIPTIF TYPE POUR CAHIER DES CHARGES  
D’UN PLAFOND SUSPENDU ACOUSTIQUE**

Le plafond suspendu sera réalisé avec des panneaux autoportants en **laine de roche** à **bords droits (A)** ou revêtus sur la face apparente d’un voile blanc, de coloris **\*Coloris** ou décoratif **\*Décors** et **d’un voile de verre naturel sur la contreface.**

Dimensions modulaires : elles seront de :

Blanc et Coloris : **\*Dimensions**

Décors : **\*Dimensions**

Absorption acoustique : la performance du panneau sera de **w = 1, classe A**

Réaction au Feu : Le plafond mis en œuvre aura le classement de **réaction au feu Euroclasse A1** (blanc) et **A2s1d0** (coloris et décors).

Tenue à l’humidité : Les plafonds seront **100% plan** quelque soit le degré d’hygrométrie.

Réflexion lumineuse : le coefficient **sera supérieur à 85% (blanc)**.

Installation : Le plafond sera mis en œuvre sur une **\*Ossature** composée de profilés en acier galvanisé avec semelle visible blanche.

Une cornière de rive du même coloris assurera la finition périphérique au droit des murs et des cloisons.

Recommandations de mise en œuvre:

* Elle sera conforme aux prescriptions de la norme NFP 68 203 1 & 2; DTU 58-1 et autres DTU en vigueur selon la nature des locaux.
* Tenir compte du sens de pose des panneaux.
* Il est recommandé d'intégrer des grilles dans le plafond afin d'équilibrer les pressions et températures de part et d'autre du plafond.

**\* Insérer votre choix dans la liste déroulante en couleurs**

