**Marché Public**

**DESCRIPTIF TYPE POUR CAHIER DES CHARGES
D’UN COMPLEMENT D’ISOLATION**

**POUR PLAFONDS METALLIQUES, LAMES ET BACS**

Les compléments d’isolation seront réalisés avec des **panneaux rigides en laine de roche**, revêtus d’un **voile noir**.

**Dimensions modulaires** : elles seront de ***Dimensions disponibles.***

**Absorption acoustique :** la performance des panneaux sera de : **αw = 1, classe A**.

**Réaction au Feu :** les panneaux mis en œuvre auront le classement de réaction au feu **Euroclasse A1.**

**Tenue à l’humidité** : les panneaux seront non hydrophiles.

**\* Insérer votre choix dans la liste déroulante**